Der Reiter „Erweitert" enthält Anzeigeoptionen, die Zugangsdaten einer lokalen RadioBOSS-Instanz und die Now-Playing-Einstellungen.

VU-Meter bei Aufnahme zeigen:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird während der Voicetrack-Aufnahme ein VU-Meter im Hauptfenster angezeigt.

Informationen zum aktuellen Titel On-Air anzeigen:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird der obere Infobereich mit dem vergangenen, laufenden und kommenden Titel eingeblendet.

beim Start zum Reiter On-Air Liste wechseln:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wechselt RemotePLE beim Programmstart auf den Reiter „On-Air Liste", sofern eine RadioBOSS-Verbindung eingerichtet ist.

Entertaste wechselt direkt in ein FTP-Verzeichnis:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wechselt die Eingabetaste in einer Verzeichnisliste direkt in das markierte Verzeichnis. Ist es deaktiviert, öffnet die Eingabetaste stattdessen das Kontextmenü des markierten Eintrags. Unabhängig davon führt die Rücktaste immer eine Ebene nach oben.

Neue Version im Internet suchen:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, vergleicht RemotePLE beim Programmstart die eigene Versionsnummer mit der im Internet verfügbaren und weist auf eine neuere Fassung hin. Der Hinweis bietet an, die Download-Seite zu öffnen, den Hinweis beim nächsten Start zu wiederholen oder diese Version zu überspringen. Es wird nichts selbsttätig installiert. Ist für die Verbindung ein Update-Verzeichnis eingerichtet, aktualisiert sich das Programm ohnehin selbst und diese Prüfung entfällt.

Lokaler RadioBOSS Host / Benutzer / Passwort:
Zugangsdaten einer zweiten, örtlich erreichbaren RadioBOSS-Instanz. Sind Host und Passwort eingetragen, erscheint im Hauptfenster neben der OnAir-Liste ein Kontrollkästchen, mit dem sich zwischen der entfernten und der örtlichen Instanz umschalten lässt. Alle Ansagen nennen dann die jeweils gewählte Instanz. Die Wahl wird nicht gespeichert und beginnt bei jedem Programmstart wieder bei der entfernten Instanz.

Now-Playing Port:
Netzwerk-Port, auf dem RemotePLE auf den Titel eines Broadcast-Players wartet. Voreingestellt ist 8000.

Now-Playing empfangen und an RadioBOSS senden:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, gibt sich RemotePLE als Icecast-Empfänger aus, nimmt den Titel eines Broadcast-Players entgegen und meldet ihn bei jedem Titelwechsel als Sendetitel an RadioBOSS. Das ist gedacht für Sendungen, deren Ton aus einem Mischpult in den Soundkarten-Eingang von RadioBOSS läuft: RadioBOSS kennt dann keinen Titel, weil nichts aus einer Playliste gespielt wird.

An lokale RadioBOSS-Instanz senden:
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, geht der Sendetitel an die örtliche Instanz statt an die entfernte.
