Редактор точек cue показывает форму волны трека и позволяет точно устанавливать до 10 точек cue. Точки cue управляют автоматическим воспроизведением и переходами в RadioBOSS.

Клавишами F1 – F10 вы выбираете нужную точку cue. Текущую выбранную позицию в форме волны затем можно установить на выбранную точку cue (Shift+Enter) или сбросить (Ctrl+Z).

10 точек cue в обзоре:

F1 – Fade-In
Начало нарастания. С этой позиции громкость постепенно повышается от тишины до полного уровня. До этой точки трек неслышимо тихий.

F2 – Cue-In
Начальная позиция воспроизведения. Отсюда RadioBOSS запускает воспроизведение трека. Эта точка должна быть установлена, чтобы «Начало микса» (F6) действовало.

F3 – Intro
Конец интро. Отмечает точку, до которой ведущий может говорить поверх трека, не перекрывая вокал. Используется в RadioBOSS для голосового трекинга.

F4 – Hook-In
Начало хука. Отмечает начало самого выразительного места трека. Эта область используется в RadioBOSS для функций тизера.

F5 – Hook-Out
Конец хука. Отмечает конец пассажа хука.

F6 – Начало микса
Начало области микса. Указывает, с какого момента трек уже может вступать в идущий микс. Позволяет запустить трек раньше в переходе, обычно после тихого начала трека. RadioBOSS сопоставляет точку микса идущего трека с началом микса следующего трека. Условие: должна быть установлена Cue-In (F2). Измеряется внутренне от конца трека.

F7 – Точка микса
Собственно точка перехода. В этот момент начинает играть следующий трек и накладывается на текущий трек. Измеряется внутренне от конца трека.

F8 – Outro
Начало аутро. Отмечает начало области затухания трека. Используется в RadioBOSS для голосового трекинга. Измеряется внутренне от конца трека.

F9 – Fade-Out
Начало затухания. С этой позиции громкость постепенно снижается от полного уровня до тишины.

F10 – Cue-Out
Конечная позиция воспроизведения. Здесь RadioBOSS останавливает воспроизведение трека.

Примечание о «Начале микса», «Точке микса» и «Аутро» (F6–F8):
Эти три точки cue измеряются внутри RadioBOSS в обратном направлении от конца трека и соответственно располагаются в форме волны. Благодаря этому расстояния до конца трека остаются правильными даже тогда, когда длительность трека впоследствии отличается.

Если точка cue выбрана функциональными клавишами F1 – F10, при включённом речевом выводе объявляется имя точки cue и её позиция либо, как альтернатива, указание, что точка cue в данный момент не установлена.
