A aba "Voice track" (Shift+F6) serve para gravar intervenções de voz (voice tracks) que, em seguida, podem ser inseridas diretamente na lista de reprodução ou na lista no ar.

Requisito:
À aba Voice track deve estar atribuído um diretório FTP (veja "FTP / SFTP > Atribuição"). Faltando a atribuição, a gravação é cancelada com uma mensagem de erro. A barra de trilha (breadcrumb) mostra o diretório atualmente aberto; arquivos já gravados aparecem na lista de arquivos abaixo dela.

Medidor VU:
Acima da lista de arquivos há um medidor VU de dois canais (estéreo: L acima, R abaixo). Ele mostra o nível de entrada do microfone em uma escala logarítmica dBFS em três zonas de cor: verde (baixo), amarelo (alto) e vermelho (risco de saturação). Um traço branco de retenção de pico marca o último nível de pico alcançado e o mantém por um instante antes de cair lentamente. O medidor VU só fica ativo durante a gravação e pode ser ligado e desligado na janela de configurações (F10, aba "Avançado").

Iniciar a gravação:
Pressione Ctrl+R ou clique no botão "Record". A gravação começa imediatamente no formato de gravação conforme as configurações de áudio (OGG/MP3/WAV). Durante a gravação, o medidor VU mostra o nível de entrada do microfone.

Encerrar a gravação:
Pressione a barra de espaço ou clique novamente em "Record". A gravação é nomeada automaticamente no formato "VT - yyyy-mm-dd_hh-nn-ss.mp3" (ou .ogg ou .wav) e enviada para o diretório de voice tracks no servidor FTP. O novo arquivo aparece em seguida automaticamente selecionado na lista de arquivos e pode ser reproduzido imediatamente no player integrado. Se no momento de encerrar não houver conexão FTP, o arquivo permanece salvo apenas localmente e não é enviado.

Indicação de posição:
O campo numérico na parte superior mostra durante a gravação a quantidade de dados registrada até o momento em bytes. Com a reprodução em andamento no player, aparece em vez disso a posição de reprodução atual e a duração total do arquivo (ambos em bytes).

Configurações de gravação:
Formato (OGG/MP3/WAV), nível de entrada e dispositivo de gravação são configurados na janela de configurações (F10) em "Configurações de áudio".
