A janela principal do RemotePLE divide-se em cinco áreas.

Área de exibição do estado no ar:
A área superior mostra a operação de transmissão atual, da esquerda para a direita:

Hora: à esquerda de tudo, a hora atual. Um clique duplo alterna o esquema de cores da área de exibição.

Título anterior: o painel à esquerda da hora mostra o último título reproduzido.

Painel no ar (centro): mostra o título em reprodução no momento. No canto superior esquerdo aparece o texto "Relay" quando o relay está transmitindo ativamente, ou "Aguarda" quando o relay está ligado, mas o locutor ainda não está transmitindo ou já não transmite mais. Se o relay estiver desativado, o texto desaparece por completo. À direita dele (ou, com o relay desativado, por toda a largura do painel) fica a barra de progresso do título em reprodução. Abaixo é exibido o nome do título – mesmo quando o título corre em segundo plano, silenciado pelo relay.

Próximo título: o painel à direita do painel no ar mostra o próximo título na lista de reprodução.

Botão de saída de voz: à direita de tudo, o painel colorido de verde/vermelho – um clique liga ou desliga a saída de voz. Verde = ativa, Vermelho = muda. (ou alternável com Ctrl+M)

Toda a área de exibição só fica visível se, nas configurações, sob "RadioBOSS", houver um endereço da API do RadioBOSS configurado.

Janela de abas esquerda:
A janela esquerda contém quatro abas: Lista de reprodução, FTP, Predefinição e No ar. Alterna-se entre elas com Shift+F1 a Shift+F4. Cada aba tem seu próprio contexto de ajuda (F1).

Janela de abas direita (fontes):
A janela direita mostra as abas de fonte: Música, Voice track, Jingle, Drop, Opener, Promo, Contribuições e RadioBOSS. Alterna-se entre elas com Shift+F5 a Shift+F12. A largura da janela direita pode ser ajustada movendo a barra divisória entre as áreas esquerda e direita; a largura definida é salva e restaurada no próximo início do programa.

Área do player:
Na borda inferior estão os botões do player: Play, Pause, Stop, Tags (abrir o editor de pontos cue) e Live (iniciar o livestream). Acima estão a exibição do título atualmente carregado e um controle deslizante da posição de reprodução. Em ações demoradas (por exemplo, transferências de arquivos FTP ou busca de arquivos) aparece uma barra de progresso acima do player; a linha de estado mostra então a velocidade de transferência atual.

Linha de estado:
A linha de estado na borda inferior mostra informações diferentes conforme o contexto: número de entradas da lista e título selecionado, progresso em transferências FTP, título reproduzido anteriormente ou resultado da última ação. As mensagens de saída de voz também são exibidas na linha de estado.

Na borda direita da linha de estado há uma exibição de estado compacta, por exemplo "DI-|-|R|C 77". Os segmentos significam:
- Primeiro segmento: estado da conexão FTP/SFTP: P| = FTP conectado (passivo), A| = FTP conectado (ativo), S| = SFTP conectado, D| = desconectado
- P| ou -|: predefinição foi alterada (P) ou inalterada (-)
- L~| ou L+| ou -|: lista de reprodução alterada (L~) / recarregada (L+) / inalterada (-)
- R ou r ou -: relay ativo (R) / aguardando (r) / desativado (-)
- |C ou |-: conexão com o banco de dados presente (C) ou desconectada (-)
- Número ao final: contagem regressiva em décimos de segundo até a próxima atualização da área de exibição no ar pela API do RadioBOSS (0–250, corresponde a 0–25 segundos)
