L'onglet « Avancé » regroupe les options d'affichage, les identifiants d'une instance RadioBOSS locale et les paramètres Now Playing.

Afficher le VU-mètre pendant l'enregistrement :
Si cette case est cochée, un VU-mètre apparaît dans la fenêtre principale pendant l'enregistrement d'une piste vocale.

Afficher les informations sur la piste en antenne :
Si cette case est cochée, la zone d'information supérieure avec la piste précédente, en cours et suivante est affichée.

Sélectionner l'onglet Antenne au démarrage si disponible :
Si cette case est cochée, RemotePLE bascule au démarrage sur l'onglet « Liste antenne », à condition qu'une connexion RadioBOSS soit configurée.

Utiliser Entrée pour changer de répertoire directement :
Si cette case est cochée, la touche Entrée entre directement dans le répertoire sélectionné d'une liste de répertoires. Si elle est décochée, Entrée ouvre à la place le menu contextuel de l'entrée sélectionnée. Indépendamment de ce réglage, la touche Retour arrière remonte toujours d'un niveau.

Rechercher une nouvelle version sur Internet :
Si cette case est cochée, RemotePLE compare au démarrage son propre numéro de version avec celui publié sur Internet et signale une version plus récente. L'avis propose d'ouvrir la page de téléchargement, de redemander au prochain démarrage ou d'ignorer cette version. Rien n'est installé automatiquement. Si un répertoire de mise à jour est configuré pour la connexion, le programme se met de toute façon à jour lui-même et cette vérification est ignorée.

Hôte / Utilisateur / Mot de passe RadioBOSS local :
Identifiants d'une seconde instance RadioBOSS accessible localement. Dès que l'hôte et le mot de passe sont renseignés, une case à cocher apparaît dans la fenêtre principale à côté de la liste antenne ; elle permet de basculer entre l'instance distante et l'instance locale. Toutes les annonces nomment alors l'instance utilisée. Ce choix n'est pas conservé et revient à l'instance distante à chaque démarrage du programme.

Port Now Playing :
Port réseau sur lequel RemotePLE attend le titre d'un lecteur de diffusion. La valeur par défaut est 8000.

Recevoir Now Playing et envoyer à RadioBOSS :
Si cette case est cochée, RemotePLE se présente comme un récepteur Icecast, reçoit le titre d'un lecteur de diffusion et le transmet à RadioBOSS comme titre d'antenne à chaque changement de piste. Cela est prévu pour les émissions dont le son passe d'une console de mixage à l'entrée de la carte son de RadioBOSS : RadioBOSS ne connaît alors aucun titre, puisque rien n'est joué depuis une playlist.

Envoyer à l'instance RadioBOSS locale :
Si cette case est cochée, le titre d'antenne est envoyé à l'instance locale plutôt qu'à l'instance distante.
