La pestaña «Avanzado» reúne las opciones de visualización, las credenciales de una instancia local de RadioBOSS y los ajustes de Now Playing.

Mostrar el VU-metro durante la grabación:
Si esta casilla está marcada, durante la grabación de una cuña de voz se muestra un VU-metro en la ventana principal.

Mostrar información sobre la pista en antena:
Si esta casilla está marcada, se muestra la zona de información superior con la pista anterior, la actual y la siguiente.

Seleccionar la pestaña En antena al arrancar si está disponible:
Si esta casilla está marcada, RemotePLE cambia al arrancar a la pestaña «Lista en antena», siempre que haya una conexión con RadioBOSS configurada.

Usar Intro para cambiar de directorio directamente:
Si esta casilla está marcada, la tecla Intro entra directamente en el directorio seleccionado de una lista de directorios. Si está desmarcada, Intro abre en su lugar el menú contextual de la entrada seleccionada. Con independencia de este ajuste, la tecla Retroceso sube siempre un nivel.

Buscar una nueva versión en Internet:
Si esta casilla está marcada, RemotePLE compara al arrancar su propio número de versión con el publicado en Internet y avisa de una versión más reciente. El aviso ofrece abrir la página de descargas, volver a preguntar en el siguiente arranque u omitir esta versión. No se instala nada de forma automática. Si la conexión tiene configurado un directorio de actualización, el programa se actualiza de todos modos por sí mismo y esta comprobación se omite.

Host / Usuario / Contraseña RadioBOSS local:
Credenciales de una segunda instancia de RadioBOSS accesible localmente. En cuanto el host y la contraseña están rellenados, en la ventana principal aparece junto a la lista en antena una casilla que permite alternar entre la instancia remota y la local. Todos los anuncios nombran entonces la instancia en uso. Esta elección no se guarda y vuelve a la instancia remota cada vez que se inicia el programa.

Puerto Now Playing:
Puerto de red en el que RemotePLE espera el título de un reproductor de emisión. El valor predeterminado es 8000.

Recibir Now Playing y enviar a RadioBOSS:
Si esta casilla está marcada, RemotePLE se presenta como receptor Icecast, recibe el título de un reproductor de emisión y lo comunica a RadioBOSS como título de emisión en cada cambio de pista. Está pensado para programas cuyo sonido pasa de una mesa de mezclas a la entrada de la tarjeta de sonido de RadioBOSS: RadioBOSS no conoce entonces ningún título, porque no se reproduce nada desde una lista de reproducción.

Enviar a la instancia local de RadioBOSS:
Si esta casilla está marcada, el título de emisión se envía a la instancia local en lugar de a la remota.
