Главное окно RemotePLE разделено на пять областей.

Область отображения эфирного состояния:
Верхняя область показывает текущий вещательный процесс слева направо:

Время: слева от края — текущее время. Двойной щелчок меняет цветовую схему области отображения.

Предыдущий трек: панель слева от часов показывает последний воспроизведённый трек.

Эфирная панель (в центре): показывает текущий воспроизводимый трек. Слева вверху появляется текст «Ретрансляция», когда ретрансляция активно передаёт поток, либо «Ожидание», когда ретрансляция включена, но ведущий ещё не вещает или уже не вещает. Если ретрансляция отключена, текст исчезает полностью. Справа от него (или при отключённой ретрансляции на всю ширину панели) находится индикатор выполнения текущего трека. Под ним отображается название трека — даже если трек воспроизводится в фоне, приглушённый ретрансляцией.

Следующий трек: панель справа от эфирной панели показывает следующий трек в списке воспроизведения.

Кнопка речевого вывода: у правого края — панель зелёного/красного цвета — щелчок включает или выключает речевой вывод. Зелёный = активен, Красный = без звука. (либо переключается клавишами Ctrl+M)

Вся область отображения видна только тогда, когда в настройках в разделе «Соединение» настроен адрес API RadioBOSS.

Левое окно вкладок:
Левое окно содержит четыре вкладки: Плейлист, FTP, Пресет и Эфир. Между ними переключаются клавишами Shift+F1 – Shift+F4. Каждая вкладка имеет свой собственный контекст справки (F1).

Правое окно вкладок (источники):
Правое окно показывает вкладки-источники: Композиция, Войс-трек, Джингл, Дроп, Опенер, Промо, Материалы и RadioBOSS. Между ними переключаются клавишами Shift+F5 – Shift+F12. Ширину правого окна можно настроить, перемещая разделительную полосу между левой и правой областями; заданная ширина сохраняется и восстанавливается при следующем запуске программы.

Область плеера:
У нижнего края находятся кнопки плеера: Воспроизведение, Пауза, Стоп, Теги (открыть редактор точек cue) и Live (запустить живой поток). Над ними — отображение названия текущего загруженного трека, а также ползунок для позиции воспроизведения. При длительных действиях (например, передаче файлов FTP или поиске файлов) над плеером появляется индикатор выполнения; строка состояния при этом показывает текущую скорость передачи.

Строка состояния:
Строка состояния у нижнего края в зависимости от контекста показывает разную информацию: количество записей списка и выбранный трек, ход выполнения при передачах FTP, ранее воспроизведённый трек или результат последнего действия. Сообщения речевого вывода также отображаются в строке состояния.

У правого края строки состояния находится компактный индикатор состояния, например «DI-|-|R|C 77». Отдельные сегменты означают:
- Первый сегмент: состояние соединения FTP/SFTP: P| = FTP подключён (пассивный), A| = FTP подключён (активный), S| = SFTP подключён, D| = отключён
- P| или -|: пресет был изменён (P) или без изменений (-)
- L~| или L+| или -|: плейлист изменён (L~) / загружен заново (L+) / без изменений (-)
- R или r или -: ретрансляция активна (R) / ожидает (r) / отключена (-)
- |C или |-: соединение с базой данных есть (C) или отсутствует (-)
- Число в конце: обратный отсчёт в десятых долях секунды до следующего обновления области эфирного отображения через API RadioBOSS (0–250, соответствует 0–25 секундам)
