Вкладка «Войс-трек» (Shift+F6) служит для записи голосовых вставок (войс-треков), которые затем можно вставлять непосредственно в плейлист или эфирный список.

Условие:
Вкладке «Войс-трек» должен быть назначен каталог FTP (см. «FTP / SFTP > Назначение»). При отсутствии назначения запись прерывается с сообщением об ошибке. Строка навигации (breadcrumb) показывает открытый в данный момент каталог; уже записанные файлы появляются в списке файлов под ней.

Индикатор VU:
Над списком файлов находится двухканальный индикатор VU (стерео: L сверху, R снизу). Он показывает входной уровень микрофона по логарифмической шкале dBFS в трёх цветовых зонах: зелёная (тихо), жёлтая (громко) и красная (риск перегрузки). Белый штрих удержания пика отмечает последний достигнутый пиковый уровень и удерживает его недолго, прежде чем он медленно спадает. Индикатор VU активен только во время записи и может быть включён и выключен в окне настроек (F10, вкладка «Дополнительно»).

Запуск записи:
Нажмите Ctrl+R или щёлкните по кнопке «Record». Запись начинается сразу в формате записи согласно настройкам аудио (OGG/MP3/WAV). Во время записи индикатор VU показывает входной уровень микрофона.

Завершение записи:
Нажмите пробел или щёлкните снова по «Record». Запись автоматически именуется по схеме "VT - yyyy-mm-dd_hh-nn-ss.mp3" (либо .ogg или .wav) и загружается в каталог войс-треков на FTP-сервере. Новый файл затем автоматически появляется выделенным в списке файлов и сразу может воспроизводиться во встроенном плеере. Если в момент завершения нет FTP-соединения, файл остаётся сохранённым только локально и не загружается.

Индикатор позиции:
Числовое поле в верхней части показывает во время записи объём записанных к этому моменту данных в байтах. При идущем воспроизведении в плеере вместо этого появляется текущая позиция воспроизведения и общая длина файла (оба в байтах).

Настройки записи:
Формат (OGG/MP3/WAV), входной уровень и устройство записи настраиваются в окне настроек (F10) в разделе «Настройки аудио».
