O editor de pontos cue mostra a forma de onda do título e permite definir com precisão até 10 pontos cue. Os pontos cue controlam a reprodução automática e as transições no RadioBOSS.

Com as teclas F1 a F10 você seleciona o ponto cue desejado. A posição atualmente selecionada na forma de onda pode então ser definida no ponto cue escolhido (Shift+Enter) ou redefinida (Ctrl+Z).

Os 10 pontos cue em visão geral:

F1 – Fade-In
Início do fade de entrada. A partir desta posição o volume aumenta gradualmente do silêncio até o nível pleno. Antes deste ponto o título fica inaudível.

F2 – Cue-In
Posição de início da reprodução. A partir daqui o RadioBOSS inicia a reprodução do título. Este ponto precisa estar definido para que o Mix-Start (F6) tenha efeito.

F3 – Intro
Fim da introdução. Marca o ponto até o qual um locutor pode falar sobre o título sem encobrir o vocal. É usado no RadioBOSS para voice tracking.

F4 – Hook-In
Início do refrão (hook). Marca o começo do trecho mais marcante do título. Esta região é usada no RadioBOSS para funções de teaser.

F5 – Hook-Out
Fim do refrão. Marca o fim da passagem do hook.

F6 – Mix-Start
Início da área de mixagem. Indica a partir de quando o título já pode entrar em uma mixagem em andamento. Permite iniciar um título mais cedo na transição, tipicamente após um início de título silencioso. O RadioBOSS ajusta o Mix-Point do título em andamento com o Mix-Start do título seguinte. Requisito: o Cue-In (F2) deve estar definido. É medido internamente a partir do fim do título.

F7 – Mix-Point
O ponto de transição propriamente dito. Neste momento o próximo título começa a tocar e sobrepõe o título atual. É medido internamente a partir do fim do título.

F8 – Outro
Início do outro. Marca o começo da área de encerramento do título. É usado no RadioBOSS para voice tracking. É medido internamente a partir do fim do título.

F9 – Fade-Out
Início do fade de saída. A partir desta posição o volume diminui gradualmente do nível pleno até o silêncio.

F10 – Cue-Out
Posição final da reprodução. Aqui o RadioBOSS para a reprodução do título.

Observação sobre Mix-Start, Mix-Point e Outro (F6–F8):
Estes três pontos cue são medidos internamente pelo RadioBOSS de trás para frente, a partir do fim do título, e posicionados na forma de onda de forma correspondente. Assim, as distâncias até o fim do título permanecem corretas mesmo que a duração do título divirja posteriormente.

Quando um ponto cue é escolhido pelas teclas de função F1 a F10, é anunciado, com a saída de voz ligada, o nome do ponto cue e sua posição ou, alternativamente, a indicação de que o ponto cue não está definido no momento.
