Здесь описано, как настраиваются FTP-, FTPS-, SFTP- и локальные соединения с диском.

Чтобы открыть настройки программы, нажмите клавишу F10; в качестве альтернативы можно открыть оконное меню RemotePLE и выбрать там «Настройки».

На вкладке «Общие» сначала находятся поля ввода и выбора для настройки FTP-соединения. Для упрощения соединения FTPS и SFTP также обозначаются как FTP.

В поле «FTP-хост» укажите IP-адрес или URL FTP-сервера, например: meineradiourl.com или 123.234.222.111

В поле «FTP-порт» укажите номер порта FTP-сервера, по умолчанию порт 21.

В области выбора режима соединения доступны пять вариантов:
- Активный: только для активных FTP-серверов, не подходит для FTPS-соединений,
- Пассивный: только для пассивных FTP-серверов и серверов FTPS, это значение по умолчанию,
- Автоматически: только для FTP-серверов, если активное соединение не удаётся, происходит переключение на пассивный режим, но это работает не со всеми FTP-серверами,
- SFTP: только для серверов SFTP, здесь автоматически предустанавливается порт 22, иначе порт 21,
- Локальный: для локального или сетевого диска без FTP-сервера. Файлы читаются и записываются непосредственно с диска. Полезно, когда RemotePLE работает на том же компьютере, что и RadioBOSS, или каталог аудио подключён как сетевой диск. В этом режиме хост, порт, пользователь, пароль и FTPS не требуются.

В поле «FTP-пользователь» укажите имя пользователя для соединения, анонимные соединения в настоящее время не поддерживаются.

В поле «FTP-пароль» укажите пароль для соединения, он сохраняется в зашифрованном виде, привязанным к вашей учётной записи пользователя Windows.

Флажок «FTPS-соединение» при необходимости включает режим FTPS, чтобы передача выполнялась в зашифрованном виде.

В поле «Начальный каталог FTP» укажите корневой каталог на FTP-сервере, в котором находятся аудиофайлы, например: "/" или "/srv/audio/". Это одновременно самый верхний уровень, до которого можно перемещаться вверх в каталоге FTP.

В поле «Стартовый каталог FTP» укажите каталог / подкаталог, который должен появляться в каталоге FTP при запуске программы. Однако при загрузке пресетов это может не учитываться. По умолчанию "/".

Назначение корневых путей:
В нижней части вкладки «Общие» вы сопоставляете виртуальным FTP-путям соответствующие пути к дискам на компьютере RadioBOSS. Для простейшего случая достаточно одной записи; если аудиофайлы распределены по нескольким дискам, создайте по одной строке на каждый диск.

Запись состоит из трёх значений:
- Виртуальный путь: путь так, как его отображает FTP-/SFTP-сервер, например "/" или "/srv/audio/".
- Диск RadioBOSS: эквивалентный путь к диску Windows на компьютере RadioBOSS, например "R:\" или "H:\audio\". Виртуальный путь и диск RadioBOSS должны физически указывать на одни и те же файлы.
- Локальный путь: требуется только в локальном режиме — путь, по которому обращающийся компьютер достигает тех же файлов, например "E:\" или "N:\audio\".

Выберите существующую запись в списке, чтобы загрузить её значения в три поля. Кнопкой «Добавить» вы создаёте новую запись из полей (если виртуальный путь пуст, он предлагается из буквы диска), кнопкой «Применить» вы обновляете выбранную запись, кнопкой «Удалить» вы её удаляете. Последняя оставшаяся запись не может быть удалена.

Примечание о локальном режиме: если выбран «Локальный», поле «FTP-хост» не требуется и отключено. Локальные пути вы вместо этого вводите в столбец «Локальный путь» назначения корневых путей.

Подтвердите ваши основные настройки кнопкой «Сохранить» в нижней части окна настроек.

Настройки для доступа к API RadioBOSS, обе ссылки (ссылка запуска ретрансляции и триггер передачи), а также URL для прослушивания живого потока находятся на вкладке «RadioBOSS». Там же настраивается соединение с базой данных RadioBOSS. Настройки речевого вывода, аудио и других функций находятся на остальных вкладках, об этом смотрите главу «Настройки».
