Нормализация громкости приводит громкость воспроизведения трека к единому целевому значению, чтобы все треки в RadioBOSS воспроизводились на одинаковом уровне громкости.

Установка целевого значения:
В поле ввода «Целевые LUFS» (поле ввода со стрелками) вы вводите нужное целевое значение в LUFS, например −16 LUFS. Значение можно ввести с клавиатуры или пошагово изменять кнопками со стрелками поля.

Запуск нормализации:
Кнопкой «Уровень» (или щелчком по индикатору уровня) анализируется громкость загруженного трека и рассчитывается значение усиления, необходимое для повышения или понижения трека до заданного целевого значения. Рассчитанное значение отображается в индикаторе уровня рядом с кнопкой (например, «+2,5 dB» или «−1,3 dB»).

Подстройка формы волны:
После расчёта отображение формы волны масштабируется заново в соответствии с новым значением усиления, так что отображаемая высота волны соответствует фактическому впечатлению громкости после нормализации.

Сохранение:
Рассчитанное значение усиления сохраняется вместе с точками cue и тегами клавишами Ctrl+S в базе данных и автоматически применяется RadioBOSS при воспроизведении.

Примечание:
Нормализация громкости не изменяет сам аудиофайл, а лишь сохраняет корректирующее значение в базе данных.
