A normalização de ganho ajusta o volume de reprodução de um título a um valor de destino uniforme, para que todos os títulos sejam reproduzidos no RadioBOSS no mesmo nível de volume.

Definir o valor de destino:
No campo de entrada "LUFS de destino" (campo com botões de incremento) você informa o valor de destino desejado em LUFS, por exemplo −16 LUFS. O valor pode ser digitado pelo teclado ou ajustado gradualmente com os botões de seta do campo.

Iniciar a normalização:
Com o botão "Ganho" (ou clicando no indicador de nível), o volume do título carregado é analisado e é calculado o valor de ganho necessário para elevar ou reduzir o título ao valor de destino definido. O valor calculado é exibido no indicador de nível ao lado do botão (por exemplo, "+2,5 dB" ou "−1,3 dB").

Ajuste da forma de onda:
Após o cálculo, a exibição da forma de onda é reescalonada conforme o novo valor de ganho, de modo que a altura de onda exibida corresponda à impressão real de volume após a normalização.

Salvar:
O valor de ganho calculado é salvo junto com os pontos cue e as etiquetas com Ctrl+S e é aplicado automaticamente pelo RadioBOSS na reprodução. Se o perfil de servidor não tiver um banco de dados configurado, ele é gravado pela interface do RadioBOSS. Veja o capítulo do editor de pontos cue.

Observação:
A normalização de ganho não altera o próprio arquivo de áudio, mas apenas armazena um valor de correção.
